Skeletna mreza – internet

Site specifiki kon rabovite na mrezata, se povrzuva so koriscnicite so pristapna

Ured za povrzzuvanje so skeletna mreza

Heterogenost na servisi problem za skeletna mreza

Isdjnzacetok na dsl

Prvo se pojavilo isdn

Dsl ne se zanimava so gotovorot, go filtrira na vlez I na izlez

Kaj isdn dsl od samiot dom zapocnuva digitalizacijata, delot od mrezata na operatorot e vo domot

Digitalizacijata se pravi ne vo centralata tuku kaj krajniot korisnik

Pretplatnik/operator

Kaj dsl analogniot govor ne e opredmet na analiza (toj moze da se digitalizira) a kaj isdn toj se digitalizira

U tocka – kaj sto se spojuva so bakarnata parica

NT1uredot kaj korisnikot sto ja ima ulogata na operatosk iured

Da gi spremi bitite za transmisija na linija kon centralata I da gi primi od centralata, neinteligenten ured fizicko nivo

So terminal adaptor se pravi preformatiranje na signalot na izlez od te2 vo format sto e kompatibilen so isdn

Nt2 upravuvanje so korisnckata oprema

Nt1 upravuvanje so signalot sto doagja od mrezniot operator