Integrirani servisi, digitalizacija, signalizazija, paketsko komutiranje, promena na internet organizaija na mreza se voveduva atm

Delot na vospostavuvanje na virtuelnata konekcija e del na komutiranje, paketite sto patuvaat se od razlicen tip na servispa ke imame vmetnato multipleksiranje

Fiksna dolzinja = minimalno docnenje organiziranivo red na cekanje

Poednostavna rezna strujtua – poendnostaven hardver, no poslozeni meaizmi za upravuvanje

Vcc – od izivor do destinacija koja gi zadovoluva baranja na izvoroto (pateka)

DCC Raboti isklucivo na nivo na virtuelni pateki, ne na virutelni kanali